**HUMPPILAN KUNTA HAKEMUS**

**TEKNINEN LAUTAKUNTA**

**Vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja/tai viemäriin liittämisestä vapauttamiseksi**

**(Vesihuoltolaki 119/2001 11 §)**

Vapautus vesijohtoon liittymisestä (VhL 11 §)  Vapautus viemäriin liittymisestä (VhL 11 §)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hakija** | Nimi | | | | |
| Osoite | | Puhelin | | |
| sähköposti | | |
| **Kiinteistön omistaja**  **(jos eri kuin hakija)** | Nimi | | | | |
| Yhteystiedot | | | | |
| **Kohteen sijainti** | Kiinteistötunnus | | Tontin pinta-ala | | |
| Osoite, jos eri kuin hakijan | | | | |
| **Kiinteistön käyttö** | Vakituinen asunto, asukkaita henkilöä, pinta-ala m2  Vapaa-ajan asunto, käyttövuorokausia vuodessa  Muu, mikä | | | | |
| **Vesijohtoon liittämisestä vapauttaminen** | Talousveden hankinta  omalla kiinteistöllä oleva rengaskaivo  omalla kiinteistöllä oleva porakaivo | | | vesijohtoverkosta (sopimus liitteenä)  muualta, mistä | |
| Veden riittävyys  vesi riittää talouden tarpeisiin  vesi on ajoittain vähissä | | | Veden laatu  radon, arseeni- ja fluoriditutkimus liitteenä (porakaivot)  tutkimustodistus kaivoveden laadusta (kaikki kaivot) | |
| **Jätevesi-viemäriin liittämisestä vapauttaminen** | Kiinteistössä on  viemäri  ei ole viemäriä | pesukoneet kpl  vesikäymälä kpl  kuivakäymälä kpl  suihku kpl | | | uima-allas  poreallas  muu (liitteeksi selvitys) |
| Vesikäymäläjätevedet  vesikäymälävedet johdetaan erilliseen umpisäiliöön, jonka tilavuus on m3  vesikäymälävedet käsitellään yhdessä muiden jätevesien kanssa muulla tavoin | | | | |
| Kaikki jätevedet johdetaan saostuskaivojen kautta  imeytyskaivoon, kivipesään tms  vesistöön  imeytyskenttään, pinta-ala m2  maasuodattimeen, pinta-ala m2 | | | Saostuskaivojen  lukumäärä kpl  tilavuus m3  materiaali  rakennusvuosi | |
| Kaikki jätevedet johdetaan umpisäiliöön, jonka tilavuus on m3  materiaali  rakennusvuosi | | | Umpisäiliön täyttymisenestohälytin  kyllä  ei | |
| Kaikki jätevedet johdetaan pienpuhdistamoon  valmistaja malli  Jätevedet käsitellään muulla tavoin, miten \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| Puhdistetut jätevedet johdetaan  omalle kiinteistölle  rajaojaan | | | naapurikiinteistölle  muualle, mihin \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
|  | Kuvaus maaperän laadusta | Pohjaveden ylin korkeus jätevesien puhdistuspaikalla | | | Kohde sijaitsee luokitellulla pohjavesialueella  kyllä  ei |
| **Haettava vapautusaika** | vapautusta haetaan toistaiseksi  vapautusta haetaan valitse päivämäärä saakka | | | | |
| **Perustelut hakemukselle** |  | | | | |
| **Päiväys ja allekirjoitus** | paikka päivämäärä *valitse*  hakijan allekirjoitus nimenselvennys | | | | |
| **Liitteet** | sijaintikartta  asemapiirros (1:500 tai 1:1000), johon on merkitty rakennusten lisäksi kiinteistöllä toteutettavat toiminnot (mm. kiinteistön mahdollinen liittymiskohta vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja viemäriin, nykyisten talouskaivojen ja jätevesijärjestelmien sijainti)  tutkimustodistus kaivoveden terveellisestä laadusta (vesijohtoon liittymisestä vapauttaminen)  selvitys tai suunnitelma jätevesien käsittelystä (jätevesiviemäriin liittymisestä vapauttaminen)  jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohje (jätevesiviemäriin liittymisestä vapauttaminen)  maaperätutkimus, jos kyseessä imeyttäminen (jätevesiviemäriin liittymisestä vapauttaminen) | | | | |

**Vapautusperusteet**

Vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin liittymisvelvollisuudesta voi hakea vapautusta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Vapautus on vesihuoltolain 11 §:n mukaan myönnettävä, jos liittyminen on kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuutonta eikä vapauttaminen vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista toiminta-alueella. Liittyminen voi olla kohtuutonta liittymästä aiheutuvien kustannusten, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäisen tarpeen tai muun vastaavan erityisen syyn vuoksi.

Vesijohtoon liittymisestä vapauttamista hakevilla kiinteistöillä on oltava käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä. Talousveden laatu tulee osoittaa talousvesitutkimuksella. Kaikista kaivoista tutkitaan sameus, väri, haju, pH, rauta mangaani, KMnO4-luku, kloridi, ammonium, nitraatti, nitriitti, fluoridi, Escherichia coli, koliformiset bakteerit ja suolistoperäiset enterokokit. Edellisten lisäksi porakaivoista tutkitaan radon ja arseeni.Jätevesiviemäriin liittymisestä vapauttamista hakevalla kiinteistöllä jätevesien käsittely ja kokoaminen eivät saa aiheuttaa terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista.