**HUMPPILAN KUNTA HAKEMUS**

**TEKNINEN LAUTAKUNTA**

**Vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja/tai viemäriin liittämisestä vapauttamiseksi**

**(Vesihuoltolaki 119/2001 11 §)**

[ ]  Vapautus vesijohtoon liittymisestä (VhL 11 §) [ ]  Vapautus viemäriin liittymisestä (VhL 11 §)

|  |  |
| --- | --- |
| **Hakija** | Nimi  |
| Osoite  | Puhelin  |
| sähköposti  |
| **Kiinteistön omistaja** **(jos eri kuin hakija)** | Nimi  |
| Yhteystiedot  |
| **Kohteen sijainti** | Kiinteistötunnus  | Tontin pinta-ala  |
| Osoite, jos eri kuin hakijan  |
| **Kiinteistön käyttö** | [ ]  Vakituinen asunto, asukkaita henkilöä, pinta-ala m2[ ]  Vapaa-ajan asunto, käyttövuorokausia vuodessa[ ]  Muu, mikä  |
| **Vesijohtoon liittämisestä vapauttaminen** | Talousveden hankinta[ ]  omalla kiinteistöllä oleva rengaskaivo [ ]  omalla kiinteistöllä oleva porakaivo  | [ ]  vesijohtoverkosta (sopimus liitteenä)[ ]  muualta, mistä  |
| Veden riittävyys [ ]  vesi riittää talouden tarpeisiin [ ]  vesi on ajoittain vähissä  | Veden laatu [ ]  radon, arseeni- ja fluoriditutkimus liitteenä (porakaivot) [ ]  tutkimustodistus kaivoveden laadusta (kaikki kaivot)  |
| **Jätevesi-viemäriin liittämisestä vapauttaminen**  | Kiinteistössä on [ ]  viemäri[ ]  ei ole viemäriä | [ ]  pesukoneet kpl[ ]  vesikäymälä kpl[ ]  kuivakäymälä kpl[ ]  suihku kpl | [ ]  uima-allas[ ]  poreallas[ ]  muu (liitteeksi selvitys) |
| Vesikäymäläjätevedet[ ]  vesikäymälävedet johdetaan erilliseen umpisäiliöön, jonka tilavuus on m3[ ]  vesikäymälävedet käsitellään yhdessä muiden jätevesien kanssa muulla tavoin |
| Kaikki jätevedet johdetaan saostuskaivojen kautta[ ]  imeytyskaivoon, kivipesään tms[ ]  vesistöön[ ]  imeytyskenttään, pinta-ala m2[ ]  maasuodattimeen, pinta-ala m2 | Saostuskaivojen lukumäärä kpltilavuus m3materiaali rakennusvuosi  |
| [ ]  Kaikki jätevedet johdetaan umpisäiliöön, jonka tilavuus on m3materiaali rakennusvuosi  | Umpisäiliön täyttymisenestohälytin[ ]  kyllä [ ]  ei |
| [ ]  Kaikki jätevedet johdetaan pienpuhdistamoonvalmistaja malli [ ]  Jätevedet käsitellään muulla tavoin, miten \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Puhdistetut jätevedet johdetaan [ ]  omalle kiinteistölle[ ]  rajaojaan | [ ]  naapurikiinteistölle [ ]  muualle, mihin \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Kuvaus maaperän laadusta  | Pohjaveden ylin korkeus jätevesien puhdistuspaikalla  | Kohde sijaitsee luokitellulla pohjavesialueella[ ]  kyllä [ ]  ei |
| **Haettava vapautusaika** | [ ]  vapautusta haetaan toistaiseksi[ ]  vapautusta haetaan valitse päivämäärä saakka |
| **Perustelut hakemukselle** |   |
| **Päiväys ja allekirjoitus** | paikka päivämäärä *valitse*hakijan allekirjoitus nimenselvennys |
| **Liitteet** | [ ]  sijaintikartta[ ]  asemapiirros (1:500 tai 1:1000), johon on merkitty rakennusten lisäksi kiinteistöllä toteutettavat toiminnot (mm. kiinteistön mahdollinen liittymiskohta vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja viemäriin, nykyisten talouskaivojen ja jätevesijärjestelmien sijainti)[ ]  tutkimustodistus kaivoveden terveellisestä laadusta (vesijohtoon liittymisestä vapauttaminen)[ ]  selvitys tai suunnitelma jätevesien käsittelystä (jätevesiviemäriin liittymisestä vapauttaminen)[ ]  jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohje (jätevesiviemäriin liittymisestä vapauttaminen)[ ]  maaperätutkimus, jos kyseessä imeyttäminen (jätevesiviemäriin liittymisestä vapauttaminen) |

**Vapautusperusteet**

Vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin liittymisvelvollisuudesta voi hakea vapautusta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Vapautus on vesihuoltolain 11 §:n mukaan myönnettävä, jos liittyminen on kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuutonta eikä vapauttaminen vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista toiminta-alueella. Liittyminen voi olla kohtuutonta liittymästä aiheutuvien kustannusten, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäisen tarpeen tai muun vastaavan erityisen syyn vuoksi.

Vesijohtoon liittymisestä vapauttamista hakevilla kiinteistöillä on oltava käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä. Talousveden laatu tulee osoittaa talousvesitutkimuksella. Kaikista kaivoista tutkitaan sameus, väri, haju, pH, rauta mangaani, KMnO4-luku, kloridi, ammonium, nitraatti, nitriitti, fluoridi, Escherichia coli, koliformiset bakteerit ja suolistoperäiset enterokokit. Edellisten lisäksi porakaivoista tutkitaan radon ja arseeni.Jätevesiviemäriin liittymisestä vapauttamista hakevalla kiinteistöllä jätevesien käsittely ja kokoaminen eivät saa aiheuttaa terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista.